**ШАМ - 11 - 20**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлический шкаф для документов ШАМ - 11 - 20** **Размер:** 2000х850х500. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014**  Шкаф для документов имеет одну секцию (1940х847х475 мм.).  Секция имеет две двери (1940х383, 1940х391 мм.), с ребром жесткости на каждой (1660х88 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли. Дверь шкафа оборудована ригельным замком на 2 ригеля (957х5). (В комплекте к шкафу идет 2 ключа)    Секция содержит четыре полки (845х455 мм.) с первым отверстием для крепления полки на расстоянии 175 мм. от крыши шкафа и расстоянием между следующими отверстиями 85 мм. (Имеется возможность установки дополнительных полок)  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШАМ - 11 - 20** | **2000х850х500** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **1** |
|  | **Внутренние размеры отделения(ВхШхГ), мм** | **1940х847х475** |
|  | **Габариты крыши шкафа** | **34х854х504** |
|  | **Габариты цоколя шкафа** | **52х850х500** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **2** |
|  | **Размер правой двери (ВхШ),мм** | **1940х383** |
|  | По периметру двери имеются загибы увеличивающие жесткость | 11х8 |
|  | **Размер левой двери (ВхШ),мм** | **1940х391** |
|  | С трех сторон двери имеются загибы увеличивающие жесткость | 11х8 |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (ВхШ),мм** | **1660х88** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | Лента подштамповки (включенная в размеры ребра жесткости ) | 1660х19 |
|  | **Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт** | **-** |
|  | **Размер блока вентиляционных отверстий (ВхШ), мм** | **-** |
|  | Количество петлей на каждую дверь | 2 шт. |
|  | Размеры петель в высоту | 30 |
|  | Диаметр петли | 7 |
|  | Двери закрываются по принципу нахлеста на один замок | Соответствие |
|  | Открытие дверей по типу ставни | Соответствие |
|  | Система запирания | Флажково-ригельная |
| **3** | **Количество полок** | **4** |
|  | **Расстояние от крыши шкафа до верхнего отверстия для полки, мм** | **175** |
|  | **Расстояние между отверстиями для полок** | **85** |
|  | **Размеры полки(ШхГ), мм** | **845х455** |
|  | Полки устанавливаются в корпус шкафа при помощи П-образных клипов | 4 шт/полка |
|  | Габариты клипов | 6х15 |
|  | Язычок крепления клипов | 9х12 |
|  | Количество отверстий в шкафу для установки полок по высоте | 17 |
|  | Расстояние между 9 и 10 отверстием | 170 |
|  | Расстояние увеличено для возможности установки замка | Соответствие |
|  | Расстояние от цоколя шкафа до последнего отверстия крепления полки | 280 |
| **4** | **Количество крепежа к полкам, шт** | **16** |
| **5** | **Количество ригельных замков, шт** | **1** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **2** |
| **6** | **Количество ригелей (замок),шт** | **2** |
|  | **Длина ригеля, мм** | **957** |
|  | **Диаметр ригеля, мм** | **5** |
|  | Материал изготовления ригелей | углеродистая сталь |
| **7** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **8** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **9** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **10** | **Возможность установки дополнительных полок** | **Соответствие** |
| **11** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.**  **Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойcтв, с целью улучшения его характеристик.**